[bookmark: _GoBack]ZS Oleszyce - malowanie korytarzy.bem	BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 0005B245)
	strona nr: 	1
Przedmiar robót
	<-
Nr
	<-
Podstawa
	<-
Opis robót
	<-
Jm
	<-
Ilość

	
	Kosztorys
	Malowanie korytarzy w budynku szkoły
	
	

	1
	Element
	Parter
	
	

	1.1
	KNR 401/1216/1
	Zabezpieczenia podłóg, drzwi i okien - folia
	m2
	225

	1.2
	KNR 403/1133/1
	Demontaż opraw żarowych do ponownego montażu
	szt
	20

	1.3
	DC 20/101/1
	Gruntowanie podłoży chłonnych - ściany i sufity
	m2
	492

	1.4
	KNNR 3/605/4
	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni - dwukrotnie, farba zmywalna lateksowa
	m2
	492

	1.5
	KNRW 
217/137/1
	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowych - wymiana kratek PVC na nowe
	szt
	5

	1.6
	KNNRW 
3/1208/2
	Mycie ścian - lamperie z tynków żywicznych (usuwanie zabrudzeń), środek do usuwania nalotów
	m2
	267

	1.7
	KNR BC 2/605/3
	Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - uzupełnienie w kilku miejscach uszkodzonych tynków mozaikowych - przyjęto 10% powierzchni
	m2
	27

	1.8
	KNR 508/505/1
	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z demontażu (lub nowych dostarczonych przez inwestora)
	szt
	20

	1.9
	KNR 401/1215/4
	Mycie po robotach malarskich, okna, drzwi, posadzki
	KPL
	1

	2
	Element
	Piętro 1
	
	

	2.1
	KNR 401/1216/1
	Zabezpieczenia podłóg, drzwi i okien - folia
	m2
	157

	2.2
	KNR 403/1133/1
	Demontaż opraw żarowych do ponownego montażu
	szt
	20

	2.3
	DC 20/101/1
	Gruntowanie podłoży chłonnych - ściany i sufity
	m2
	339

	2.4
	KNNR 3/605/4
	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni - dwukrotnie, farba zmywalna lateksowa
	m2
	339

	2.5
	KNRW 
217/137/1
	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowych - wymiana kratek PVC na nowe
	szt
	5

	2.6
	KNNRW 
3/1208/2
	Mycie ścian - lamperie z tynków żywicznych (usuwanie zabrudzeń), środek do usuwania nalotów
	m2
	182

	2.7
	KNR BC 2/605/3
	Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - uzupełnienie w kilku miejscach uszkodzonych tynków mozaikowych - przyjęto 10% powierzchni
	m2
	18

	2.8
	KNR 508/505/1
	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z demontażu (lub nowych dostarczonych przez inwestora)
	szt
	20

	2.9
	KNR 401/1215/4
	Mycie po robotach malarskich, okna, drzwi, posadzki
	KPL
	1

	3
	Element
	Piętro 2
	
	

	3.1
	KNR 401/1216/1
	Zabezpieczenia podłóg, drzwi i okien - folia
	m2
	157

	3.2
	KNR 403/1133/1
	Demontaż opraw żarowych do ponownego montażu
	szt
	20

	3.3
	DC 20/101/1
	Gruntowanie podłoży chłonnych - ściany i sufity
	m2
	339

	3.4
	KNNR 3/605/4
	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni - dwukrotnie, farba zmywalna lateksowa
	m2
	339

	3.5
	KNRW 
217/137/1
	Kratki wentylacyjne - do przewodów murowych - wymiana kratek PVC na nowe
	szt
	5

	3.6
	KNNRW 
3/1208/2
	Mycie ścian - lamperie z tynków żywicznych (usuwanie zabrudzeń), środek do usuwania nalotów
	m2
	182

	3.7
	KNR BC 2/605/3
	Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - uzupełnienie w kilku miejscach uszkodzonych tynków mozaikowych - przyjęto 10% powierzchni
	m2
	18

	3.8
	KNR 508/505/1
	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z demontażu (lub nowych dostarczonych przez inwestora)
	szt
	20

	3.9
	KNR 401/1215/4
	Mycie po robotach malarskich, okna, drzwi, posadzki
	m2
	1

	4
	Element
	Klatki schodowe - 2 sztuki
	
	

	4.1
	KNR 202/1611/1
(1)
	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 4·m, nakłady podstawowe - klatki schodowe
Krotność=2
	kolumna
	4

	4.2
	KNR 401/1216/1
	Zabezpieczenia podłóg, drzwi i okien - folia Krotność=2
	m2
	27

	4.3
	DC 20/101/1
	Gruntowanie podłoży chłonnych - ściany i sufity Krotność=2
	m2
	91

	4.4
	KNNR 3/605/4
	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni - dwukrotnie, farba zmywalna lateksowa Krotność=2
	m2
	91

	4.5
	KNNRW 
3/1208/2
	Mycie ścian - lamperie z tynków żywicznych (usuwanie zabrudzeń), środek do usuwania nalotów Krotność=2
	m2
	64

	4.6
	KNR BC 2/605/3
	Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - uzupełnienie w kilku miejscach uszkodzonych tynków mozaikowych - przyjęto 5% powierzchni Krotność=2
	m2
	6

	4.7
	KNR 401/1215/4
	Mycie po robotach malarskich, okna, drzwi, posadzki Krotność=2
	m2
	1
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